Author: Ost, Oliver
Last saved by: Ralf Stemmer
Company: msc

l.dl sway L
Deckeneinbaustrahler
Runder Deckeneinbaustrahler mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, kardanisch 360° dreh- und 60° schwenkbar zur genauen Ausrichtung gelagert. Oberfläche pulverbeschichtet glatt matt. Einbaugehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine für optimales Wärmemanagement und sehr hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 38° Vollwinkel. Mit Aluminiumreflektor, geglänzt und eloxiert, für rotationssymmetrische Lichtverteilung und frontseitiger Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 165mm, Einbautiefe: 145mm, Deckenausschnitt: ø 155mm 
Farbe: ähnlich RAL9016 verkehrsweiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 3.000 lm
Systemeffizienz: 86 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 38° 
Gewicht: 1,8 kg
Systemleistung: 35W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 810555
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk